数据传输说明

现在系统中存在两个版本的数据接收处理,业务逻辑相同,只是接收数据的处理不一样

1. 陈金朋版:

只是优化的一下流程,端口协议什么的都没改,按照之前的测试就可以

1. 马伟版:
   1. 协议说明:每条数据以回车作为结束标记,而不是之前约定的字符串作为标记

例如

//数据开始

{PRG:"PRG0001",STZH:"SH0001",DevNB:"EQP030303",PRS:"1.00,2.00",HZJC:"1.00,2.00",WYJC:"1.00,2.00",lat:"1.23432",lng:"2.12312",Devstr:"JZCS",Time:"2016-10-03-16-29",QJX:"1.00,2.00",NDSJ:"1.00,2.00",DevST:"1",SETprs:"610",LoadFlag:"1",TotalTime:"160"}

//数据结尾, 注意末尾追加的回车

* 1. 关于步骤a)中的字段的获取







